[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY
afn=<<adres firmy opracowującej kosztorys>>
nb=Projekt budynku Przychodni Ambulatoryjnej filii SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim
ab=Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka dz.nr 22/1, 24/3
ni=SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim
ai=Aleksandrów Łódzki ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
nw=<<nazwa wykonawcy robót>>
aw=<<adres wykonawcy robót>>
br=Elektryczna - Linia kablowa WLZ
nk=Waldemar Mechowski
dt=listopad 2016

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.5	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=11.5
il=0

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD 1990, biuletyny do 9 1996	KNR	5-26 0501-02	5-26	0501-02		1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m szerokości dna, kategoria gruntu III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=44
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44		

[POZYCJA]
id=2
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7.7
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	7.7		

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=44
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44		

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=44
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44		

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7.7
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	7.7		

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=odc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=pomiar	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

