Numer sprawy **8/2017 Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część nr 1**

| **L.p.** | **Nazwa**  **przedmiotu** | **Producent** | **Model** | **Opis oferowanego mebla** | **Dane techniczne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | *F* |
| **Poradnia Rehabilitacyjna** | | | | | |
| 1 | Szafka ubraniowa 40/60/180 | ……………. | ................. | .................... | Dwukomorowa. W środku górna półka i drążek. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Nóżki 10 cm. Zamykana. |
| 2 | Szafka pomocnik 60/50/75 | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Od dołu dwie szuflady. Nad szufladami wolna przestrzeń i blat. Mobilne. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Zamykana. |
| 3 | Kartoteka 40/60/150 dwurzędowa ( 8 szuflad ) | ……………. | ................. | .................... | Osprzęt Blum lub równoważny posiadający dożywotnią gwarancję- dotyczy wszystkich prowadnic, zawiasów, domykaczy ( elementów drzwi i szuflad)- szuflady półwysuw miękki docisk, tłumienie przy drzwiach. Mobilna. |
| 4 | Biurko 110/60/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 5 | Kontener 40/50/60   ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw, miękki domyk. Wyposażony w ukryte kółka oraz zamek centralny blokujący wszystkie szuflady. Uchwyty alum zaokrąglone. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat grubości 3,6 cm |
| 6 | Szafka umywalkowa 80/50/85 | ……………. | ................. | .................... | Stojąca na nóżkach 10 cm z półką, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi. Fronty z płyty melaminowej oklejonej PCV, grubości 2 mm. Blat grubości 3,8 cm. Wodoodporny. |
| 7 | Szafka pomocnik 60/80/75 | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Od dołu dwie szuflady. Nad szufladami wolna przestrzeń i blat. Mobilne. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat 3,6 cm. |
| 8 | Zabudowa niska 250/60/86 | ……………. | ................. | .................... | 1 Szafka zlewozmywakowa 90 cm. 2 szafki 80 cm z podwójnymi drzwiczkami i z jedna półką. Blat wodoodporny grubości 3,8 cm. Szafki na nóżkach 10 cm. Fronty z płyty melaminowej oklejonej PCV gr. 2 mm. Cichy domyk. |
| 9 | Zabudowa wysoka 250/60/30 | ……………. | ................. | .................... | 2 szafki 80 cm, 1 szafka 90 cm z podwójnymi drzwiczkami i jedną półką w środku. Szafki na nóżkach 10 cm. Fronty z płyty melaminowej oklejonej PCV gr. 2 mm. Cichy domyk. |
| 10 | Biurko 130/70/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 11 | Kontener 40/60/60  ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Wyposażony w ukryte kółka oraz zamek centralny blokujący wszystkie szuflady. Uchwyty alum zaokrąglone. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. |
| 12 | Zabudowa niska 350/60/86 | ……………. | ................. | .................... | Szafka umywalkowa 80 cm. Szafka zlewozmywakowa 90 cm. 2 szafki 90 cm dwudrzwiowe z szufladą 15 cm ( pół wysuw, miękki domyk ). Szafki na nóżkach 10 cm. Fronty z płyty melaminowej oklejonej PCV gr. 2 mm. Blat grubości 3,8 cm, wodoodporny. |
| 13 | Szafka wisząca 80/60/30 | ……………. | ................. | .................... | Dwudrzwiowa. W środku dwie półki z możliwością regulacji. Fronty z płyty melaminowej oklejonej PCV gr. 2 mm. Cichy domyk. |
| 14 | Szafa ubraniowa podwójna 80/60/180 | ……………. | ................. | .................... | Dwukomorowa z drążkiem i półką górną. Nóżki 10 cm. Zamykana na kluczyk. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. |
| 15 | Szafka gospodarcza 240/50/200 | ……………. | ................. | .................... | Dwuczęściowa. Jedna część 180 cm drzwi suwane, w środku 4 półki. Druga część jednodrzwiowa otwierana 60 cm. W środku górna półka pod nią drążek. Zamykana na kluczyk. Szafka na nóżkach 10 cm. Fronty z płyty melaminowej oklejonej PCV gr. 2 mm. |
| 16 | Ławka 40/90/40 | ……………. | ................. | .................... | Prostokątna na metalowym stelażu. Nóżki kwadratowe. Blat grubości 3,6 cm |
| 17 | Stół 80/80/75 | ……………. | ................. | .................... | Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo kolor RAL. Blat grubości 36 mm. |
| 18 | Stół 120/80/75 | ……………. | ................. | .................... | Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo, kolor RAL. Blat 36 mm. |
| **AOS** | | | | | |
| 19 | Biurko 130/70/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 20 | Kontener 40/60/60  ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw, miękki domyk. Wyposażony w ukryte kółka oraz zamek centralny blokujący wszystkie szuflady. Uchwyty alum zaokrąglone. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat 3,6 cm. |
| 21 | Szafka lekarska 40/50/180 | ……………. | ................. | .................... | 1 drzwiowa ze schowkiem. W górnej komorze 80 cm posiada 3 półki szklane. Przeszklenia z szyby klejone o gr 4,2 mm. Drzwi zamykane na kluczyk. W dolnej komorze 90 cm dwie półki z płyty wiórowej. – skrzydłowe drzwi uchylne pełne. Drzwi zamykane na klucz. Nóżki 10 cm. |
| 22 | Szafka pod zlew 80/60/86 | ……………. | ................. | .................... | Stojąca na nóżkach 10 cm z półką, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat grubości 3,8 cm, wodoodporny. Cichy domyk. |
| 23 | Szafa ubraniowa podwójna 80/60/180 | ……………. | ................. | .................... | Dwukomorowa z drążkiem i półką górną. Nóżki 10 cm. Zamykana na kluczyk. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. |
| 24 | Zabudowa dolna 250/86/60 | ……………. | ................. | .................... | 1 szafka umywalkowa 80 cm, 1 szafka zmywakowa 90 cm, 1 szafka 80 cm z półką, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Nóżki 10 cm. Blat grubości 3,8 cm, wodoodporny. Cichy domyk. |
| 25 | Zabudowa górna 200/60/30 | ……………. | ................. | .................... | 2 szafki 80 cm dwudrzwiowe. 1 szafka 40 cm jednodrzwiowa . Wszystkie szafki z jedną półka. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Cichy domyk. |
| 26 | Szafka na kółkach 48/75/100  ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Wyposażona w ukryte kółka. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Zamykana . Blat grubości 3,6 cm. |
| 27 | Kartoteka 73/60/150  10 szuflad ( 2 x 5 ) | ……………. | ................. | .................... | Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Prowadnice kulowe, pełny wysuw. Zamek centralny. Mobilna. |
| 28 | Regał 40/50/180 | ……………. | ................. | .................... | Otwarte półki. |
| 29 | Szafa ubraniowa podwójna 60/60/180 | ……………. | ................. | .................... | Dwukomorowa z drążkiem i półką górną. Nóżki 10 cm. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Zamykana na kluczyk. |
| **POZ** | | | | | |
| 30 | Biurko 130/70/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 31 | Kontener 40/60/60  ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Wyposażony w ukryte kółka oraz zamek centralny blokujący wszystkie szuflady. Uchwyty alum zaokrąglone. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat grubości 3,6 cm. |
| 32 | Szafka lekarska 40/50/180 | ……………. | ................. | .................... | 1 drzwiowa ze schowkiem. W górnej komorze 80 cm posiada 3 półki szklane. Przeszklenia z szyby klejone o gr 4,2 mm. Drzwi zamykane na kluczyk. W dolnej komorze 90 cm dwie półki z płyty wiórowej. – skrzydłowe drzwi uchylne pełne. Drzwi zamykane na klucz. Nóżki 10 cm. |
| 33 | Szafka umywalkowa 80/50/85 | ……………. | ................. | .................... | Stojąca na nóżkach 10 cm z półką, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi. Fronty z płyty melaminowej oklejonej PCV, grubości 2 mm. Blat grubości 3,8 cm. Wodoodporny. |
| 34 | Szafa ubraniowa podwójna 80/60/180 | ……………. | ................. | .................... | Dwukomorowa z drążkiem i półką górną. Nóżki 10 cm. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Zamykana na kluczyk. |
| 35 | Zabudowa dolna 250/86/60 | ……………. | ................. | .................... | Szafka zlewozmywakowa 90 cm, szafka umywalkowa 80 cm. Szafka 80 cm dwudrzwiowa z jedną półką i szuflada 15 cm. Pół wysuw , miękki domyk. Fronty z płyty okleinowej z PCV grubości 2 mm. Płyta melaninowa. Blat wodoodporny , grubości 3,8 cm. |
| 36 | Zabudowa górna 200/60/30 | ……………. | ................. | .................... | Fronty z płyty okleinowej z PCV grubości 2 mm. Płyta melaninowa. 2 szafki 80 cm dwudrzwiowe.1 szafka jednodrzwiowa. We wszystkich szafkach po jednej półce. Cichy domyk. |
| 37 | Szafka pod zlew 80/60/86 | ……………. | ................. | .................... | Stojąca na nóżkach 10 cm z półką, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi. Fronty z płyty okleinowej z PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat grubości 3,8 cm, wodoodporny. |
| **Wspólne POZ i AOS** | | | | | |
| 38 | Biurko 130/70/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 39 | Kontener 40/60/60  ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Wyposażony w ukryte kółka oraz zamek centralny blokujący wszystkie szuflady. Uchwyty alum zaokrąglone. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. |
| 40 | Szafka lekarska 40/50/180 | ……………. | ................. | .................... | 1 drzwiowa ze schowkiem. W górnej komorze 80 cm posiada 3 półki szklane. Przeszklenia z szyby klejone o gr 4,2 mm. Drzwi zamykane na kluczyk. W dolnej komorze 90 cm dwie półki z płyty wiórowej. – skrzydłowe drzwi uchylne pełne. Drzwi zamykane na klucz. . Nóżki 10 cm. |
| 41 | Szafa ubraniowa podwójna 80/60/180 | ……………. | ................. | .................... | Dwukomorowa z drążkiem i półką górną. Nóżki 10 cm. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Zamykana. |
| 42 | Szafka wisząca 80/60/30 | ……………. | ................. | .................... | Drzwi otwierane do góry- klapa. Fronty z płyty okleinowej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. |
| 43 | Zabudowa dolna 250/86/60 | ……………. | ................. | .................... | Szafka umywalkowa 80 cm z drzwiczkami pod kątem 45°  1 szafka 90 cm podwójne drzwiczki, 1 szafka 80 cm podwójne drzwiczki. We wszystkich szafkach po jednej półce. Fronty z płyty okleinowej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Nóżki 10 cm. Blat grubości 3,8 cm,wodoodporny. |
| 44 | Zabudowa górna 200/60/30 | ……………. | ................. | .................... | Fronty z płyty okleinowej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa.  2 szafki 80 cm dwudrzwiowe. 1 szafka 40 cm jednodrzwiowa. We wszystkich szafkach po jednej półce. Cichy domyk. |
| 45 | Szafka umywalkowa 50/80/85 | ……………. | ................. | .................... | Stojąca na nóżkach 10 cm z półką zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi. Fronty z płyty okleinowej z PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat grubości 3,8 cm wodoodporny. |
| **Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci** | | | | | |
| 46 | Biurko 130/70/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 47 | Kontener 40/60/60  ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Wyposażony w ukryte kółka oraz zamek centralny blokujący wszystkie szuflady. Uchwyty alum zaokrąglone. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat grubości 3,6 cm |
| 48 | Stół 120/80/75 | ……………. | ................. | .................... | Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo kolor RAL. Blat 36 mm. |
| **Rejestracja** | | | | | |
| 49 | Biurko 130/70/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 50 | Kontener 40/60/60  ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Wyposażony w ukryte kółka oraz zamek centralny blokujący wszystkie szuflady. Uchwyty alum zaokrąglone. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat grubości 3,6 cm. |
| 51 | Zabudowa rejestracji - 3 stanowiska 450/70/75 | ……………. | ................. | .................... | Zabudowa rejestracji niska z kontenerami mobilnymi. (trzy stanowiska do pracy z zabudową pełną od frontu gr 18 mm, z listwami ozdobnymi alu.) Półka na klawiaturę podwieszana. Przepusty i rynienki kablowe. Stanowiska przedzielone szybą matową ,hartowaną. Blat z płyty melaminowej gr. 36 mm. Nogi prostokątne z płyty 36 mm. |
| 52 | Biurko 60/80/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 53 | Kartoteka 73/60/150 - 10 szuflad ( 2 x 5 ) | ……………. | ................. | .................... | Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Prowadnice kulowe, pełny wysuw. Zamek centralny. Mobilna. |
| 54 | Kontener 45/60/60  ( 3 szuflady ) | ……………. | ................. | .................... | Szuflady pół wysuw ,miękki domyk. Wyposażony w ukryte kółka oraz zamek centralny blokujący wszystkie szuflady. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Blat grubości 3,6 cm. |
| 55 | Nadstawka na segregatory 35/35/73 | ……………. | ................. | .................... | Półka z bokami i zapleczem. |
| 56 | Szafka na dokumenty 75/60/80 | ……………. | ................. | .................... | Trzy półki, dwoje drzwi ,tylko na wysokości dwóch dolnych półek, trzecia półka bez drzwiczek. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Zamykana. |
| 57 | Szafka na segregatory 75/60/80 | ……………. | ................. | .................... | Trzy półki, dwoje drzwi ,tylko na wysokości dwóch dolnych półek, trzecia półka bez drzwiczek. Zamykana. |
| **Pomieszczenia socjalne** | | | | | |
| 58 | Szafa ubraniowa podwójna 80/60/180 | ……………. | ................. | .................... | Dwukomorowa z drążkiem i półką. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Zamykana na kluczyk. |
| 59 | Zabudowa dolna 200/86/60 | ……………. | ................. | .................... | Szafka umywalkowa 60 cm jednodrzwiowa. Szafka zlewozmywakowa 90 cm dwudrzwiowa. Szafka 50 cm jednodrzwiowa. We wszystkich szafkach po jednej półce. Fronty z płyty okleinowej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Nóżki 10 cm. Blat grubości 3,8 cm, wodoodporny. |
| 60 | Zabudowa górna 200/60/30 | ……………. | ................. | .................... | 2 szafki 50 cm jednodrzwiowe. Jedna szafka 100 cm dwudrzwiowa. Wszystkie szafki z jedną półką. Fronty z płyty okleinowej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Cichy domyk. |
| 61 | Stolik 70/70/75 | ……………. | ................. | .................... | Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo, kolor RAL. Blat 36 mm. |
| **Archiwum** | | | | | |
| 62 | Kartoteka 73/60/150 10 szuflad (2 x 5) | ……………. | ................. | .................... | Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa. Prowadnice kulowe, pełny wysuw. Zamek centralny. Mobilna. |
| 63 | Biurko 60/80/75 | ……………. | ................. | .................... | Biurko wykonane z płyty wiórowej/melaminowej, obrzeża wykończone okleiną PCV gr. 2 mm. Konstrukcja biurka z płyty 36 mm.Biurka na nogach prostokątnych z płyty meblowej. Blenda czołowa gr. 18 mm z listwami ozdobnymi alu.Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty  ( blenda ) wykończone dwoma paskami alu. Pod biurkiem szuflada ( blat ) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia. |
| 64 | Szafa gospodarcza meblowa 180/60/200  http://mebletron.com.pl/media/products/40b5b59f89c9a40f098ab831f40a0082/images/thumbnail/large_1_e8843fb4d88f.jpg?lm=1465570053 | ……………. | ................. | .................... | Zamykana na kluczyk. Fronty z płyty oklejonej PCV grubości 2 mm. Płyta melaminowa.  Nóżki 10 cm. |

**UWAGA !**

Opis oferowanego mebla (kol. E) musi potwierdzać spełnianie wymagań określonych w kol. F (Dane techniczne) pod rygorem odrzucenia oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

Wymagania ogólne dotyczące mebli:

1. Wszystkie meble, za wyjątkiem opisanych części szklanych mają być wykonane z płyty wiórowej/melaminowej,
2. krawędzie i brzegi wykończone listwami PCV lub ABS o grubości 1 lub 2 mm w kolorze mebli.
3. Kolor mebli szary, odcień do uzgodnienia wg wzorników.
4. Boki blatów roboczych zakończone listwami PCV lub ABS i zabezpieczone przed wilgocią.
5. Blaty szafek, kontenerów, pomocników i kartotek o grubości 3,6 cm.
6. Wszystkie drzwiczki cichy domyk.
7. Połączenie elementów na lamelki i konfirmaty.
8. Prowadnice firmy Blum lub Hettich lub równoważne.
9. W przypadku kartotek część prowadnic z systemem kulkowym ( rodzaj prowadnicy narzuca konstrukcja kartoteki ).

**Część nr 2**

| **L.p.** | **Nazwa**  **przedmiotu** | **Producent** | **Model** | **Opis oferowanego mebla** | **Dane techniczne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | *F* |
| 1 | Krzesła - model konferencyjny  https://www.profim.pl/web/cached-img/2922010543/76a64ec3__524_18f26f1c077fce83391f45b6c843dd2b.jpg | ……………. | ................. | .................... | Siedzisko i oparcie plastikowe na nogach, bez podłokietników. Stelaż rura metalowa o przekroju fi 22 mm. w kolorze siedziska. Stopki twarde. Kolor do uzgodnienia. |
| 2 | Ławy do poczekalni  ( 2 x 2 osob. )  ( 2 x 3 osob. )  C:\Users\msmolarek\Desktop\48e154e1__524_6c7687d905214345840e8484e919d984.jpg | ……………. | ................. | .................... | Siedziska i oparcia plastikowe, kolor do uzgodnienia. Stelaż ,rura metalowa o przekroju fi 25x2,5 mm, kolor do uzgodnienia. Stopki z wkładką teflonową |
| 3 | Fotele  https://www.profim.pl/web/cached-img/3002880943/baf618d9__524_da0531dc5c07e349700ab7c1cd6fefb5.jpg | ……………. | ................. | .................... | Obrotowe niskie oparcie. Baza pięcioramienna, aluminiowa kolor metalik. Podłokietnik regulowany góra, dół . Kółka twarde z hamulcem. Siedzisko sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 75 kg/mᴲ. Oparcie metalowy stelaż, pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 55 kg/mᴲ. Kolor do uzgodnienia. |

**Część nr 3**

| **L.p.** | **Nazwa**  **przedmiotu** | **Producent** | **Model** | **Opis oferowanego mebla** | **Dane techniczne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | *F* |
| 1 | Sejf | ……………. | ................. | .................... | Minimalne wymagania techniczne:  Wymiar zewnętrzny [mm]: 730 x 590 x 380  Wymiar wewnętrzny [mm]: 724 x584 x 324  Pojemność [L]: 136  Ciężar [kg]: 52  Ilość półek [szt]: 2  Certyfikat nr **P41/114/02/2007 (2514)**  Korpus jednościankowy : grubość 3 mm  Kąt otwarcia drzwi : 90°  Drzwi standardowo zamykane zamkiem kluczowym  VDS – klasa I/IMP- klasa A ( standardowo z dwoma kluczami )  Otwory do montażu : 1 w dnie i 2 w ścianie tylnej - przelotowe |

............... ………...................................................................

Data Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy